{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["PM4纸机油品清单","浆线油品清单"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"PM4纸机油品清单","index":0,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[33,0,33,2],[34,0,34,4],[41,0,41,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湛江晨鸣PM4纸机各液压站、润滑站油品清单"]
["一、液压油、润滑油清单"]
["序号","设备名称","粘度等级","采购数量(L)","备注"]
[1,"网部液压站","ISO VG46",5000]
[2,"压榨液压站","ISO VG46",2100]
[3,"一压靴压液压站","ISO VG150",30000]
[4,"二压靴压液压站","ISO VG150",30000]
[5,"施胶机液压站","ISO VG46",1800]
[6,"硬压光机液压站","ISO VG100",12000]
[7,"硬压光机热油站","导热油 ",4800]
[8,"软压光机液压站","ISO VG100",12000]
[9,"软压光机热油站","导热油 ",4800]
[10,"1-2#涂布头液压站","ISO VG46",1800]
[11,"3-4#涂布头液压站","ISO VG46",1800]
[12,"卷取液压站","ISO VG46",2000]
[13,"湿部润滑站","ISO VG150",15000]
[14,"烘干部1#润滑站","ISO VG220",16000]
[15,"烘干部2#润滑站","ISO VG220",16000]
[16,"涂布机润滑站","ISO VG220",16000]
[17,"1#复卷机液压站","ISO VG32",4000]
[18,"2#复卷机液压站","ISO VG32",4000]
[19,"复卷机MO10SY-150","ISO VG150",1000]
[20,"复卷机MO15MI-220","ISO VG220",1000]
[21,"复卷机MO20MI-32","ISO VG32",1000]
[22,"透平机润滑站","ISO VG46",5000]
[23,"高压电机轴承润滑站","ISO VG46",8000]
[24,"卷筒包装机液压站","ISO VG46",500]
[25,"切纸机液压站","ISO VG46",2000]
[26,"自动解包机液压站","ISO VG46",1600]
[27,"安德里兹泵轴承室、研磨机","ISO VG220",7000]
[28,"安德里茨齿轮箱","ISO VG320",4000]
[29,"安德里茨DF5725/24齿轮箱","ISO VG460",1200]
[30,"浆泵、冷凝水泵、清水泵、离心风机","ISO VG68",5000]
["合  计",null,null,216400]
["二、润滑脂清单"]
["序号","名    称","粘度等级","采购数量(kg)","备注"]
[1,"湿部油脂润滑站",null,"720kg","180kg/桶"]
[2,"烘干部用脂",null,"360kg","18kg/桶"]
[3,"润滑脂",null,"900kg","180kg/桶"]
[4,"低真空风机、高压水泵等高速转动轴承室用脂",null,"360kg","18kg/桶"]
[5,"齿形联轴器",null,"360kg","18kg/桶"]
["合计",null,null,"2700kg"]

{"sheet":"浆线油品清单","index":1,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[12,0,12,2],[13,0,13,4],[16,0,16,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湛江晨鸣PM4机械浆油品清单"]
["一、液压油、润滑油清单"]
["序号","设备名称","粘度等级","采购数量(L)","备注"]
[1,"螺旋、圆盘过滤机、浆渣磨、多圆盘等","ISO VG 220",7800]
[2,"备木液压动力装置、高浓磨液压","ISO VG46",2000]
[3,"双辊洗浆机液压站、低浓磨、浆渣磨","ISO VG100",2200]
[4,"双辊洗浆机同步齿轮箱","ISO VG680 EP",200]
[5,"双辊洗浆机破碎螺旋减速机、螺旋撕裂机","ISO VG460",400]
[6,"木片仓、预汽蒸仓、反应仓底部卸料器","ISO VG320",2000]
[7,"螺旋撕裂机、漂白塔卸料器、螺旋压榨机","ISO VG320",6000]
[8,"高浓磨润滑站、分离机","ISO VG68",3000]
[9,"低浓磨1.1-1.3","ISO VG150",1000]
["合  计",null,null,24600]
["二、润滑脂清单"]
["序号","名    称","粘度等级","采购数量(kg)","备注"]
[1,"润滑脂","EP2","720kg","180kg/桶"]
["合  计",null,null,"720kg"]