{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["消防器材价格清单"]
["序号","品名","规格","单位"]
[{"$nulls":4},"单价（元）","产地"]
[1,"2KG灭火器","ABC","具"]
[2,"4KG灭火器","ABC","具"]
[3,"8KG灭火器","ABC","具"]
[4,"35KG灭火器即推车式干粉灭火器","ABC即MFTZ35型","具"]
[5,"手提式干粉灭火器箱","铁皮、铝合金     ","个"]
[6,"8KG灭火器箱",null,"个"]
[7,"8KG灭火器箱（带腿）","铁皮 1.0mm厚","个"]
[8,"灭火器箱落地式","配两个8KG灭火器","个"]
[9,"消防栓箱","800*650*240 钢制，门栓铝合金","个"]
[10,"室内消防栓","Ф50","个"]
[11,"室内消防栓","Ф65","个"]
[12,"地上消防栓","Ф65 1.2--1.5米","个"]
[13,"地上消防栓","Ф100 1.2--1.5米","个"]
[14,"地下消防栓","Ф100","个"]
[15,"消防带","Ф50Ф8 衬胶","米"]
[16,"消防带","Ф65Ф8 衬胶","米"]
[17,"消防带","Ф50Ф10 聚氨酯","米"]
[18,"消防带","Ф65Ф10 聚氨酯","米"]
[19,"消防带","Ф50Ф13 聚氨酯","米"]
[20,"消防带","Ф65Ф13 聚氨酯","米"]
[21,"消防水带","DN65  压力2.5MPa","米"]
[22,"消防水带","DN50  压力2.5MPa","米"]
[23,"消防带接扣","Ф50  铝合金","个"]
[24,"消防带接扣","Ф65  铝合金","个"]
[25,"消防枪头","DN65","个"]
[26,"消防管卡","DN65  铝合金","个"]
[27,"消防水枪","Ф65  铝合金","个"]
[28,"消防水枪","Ф50  铝合金","个"]
[29,"消防水枪"," QZ19 铝合金","个"]
[30,"消防扳手",null,"个"]
[31,"喷管",null,"个"]
[32,"消防帽","DN65 DN100 等都是同一规格","个"]
[33,"防火帽","ф90，ф110，ф145，ф165","个"]
[34,"立式地上消防保温装置","65     玻璃钢","个"]
[35,"2KG灭火器充粉","ABC即干粉","具"]
[36,"4KG灭火器充粉","干粉","个"]
[37,"5KG灭火器充粉","干粉","个"]
[38,"8KG灭火器充粉","ABC","具"]
[39,"35KG灭火器充粉","ABC  干粉药剂含量75%","具"]
[40,"消防炮（PS80）","PS80","个"]
[41,"消防炮阀门","FQS80","个"]
[{"$nulls":4},0]