{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["机械浆闲置"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"机械浆闲置","index":0,"n_rows":105,"n_cols":17,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,16],[104,1,104,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["吉林晨鸣机械浆改造后闲置单体设备统计表"]
["序号","公司","工厂","物料名称","规格型号","资产编号","单位","数量","主要性能指标、参数","购入时间","购进厂家","库存地点","资产原值","现账面净值","闲置原因","设备状况","产能"]
[1,"吉林晨鸣","制浆分厂","1#计量螺旋","LX470",2000000046,"台",1,"转速：61r/min，能力：230T/天 5.5KW","2013年","山东文瑞","废纸库",25283.64,22818.49,"机械浆改造","完好","230T/天"]
[2,"吉林晨鸣","制浆分厂","脱水螺旋","700×6000",2000000050,"台",1,"螺旋直径：700MM 螺旋长度：6000MM 能力：170kg/min 比重：120kg/m3 22KW ","1998年","安德里兹","原料厂",62005.77,{"v":55960.2,"d":"55960.20"},"机械浆改造","完好","230T/天"]
[3,"吉林晨鸣","制浆分厂","2#计量螺旋","LX470",2000000057,"台",1,"转速：61r/min，能力：230T/天 5.5KW","2013年","山东文瑞","废纸库",62298.28,{"v":56224.2,"d":"56224.20"},"机械浆改造","完好","230T/天"]
[4,"吉林晨鸣","制浆分厂","撕裂机","MSD400",2000000058,"台",1,"螺旋转速：50-60r/min ，能力：400T/天 800KW","1998年","安德里兹","原料厂",6356367.99,5736622.11,"机械浆改造","完好","400T/天"]
[5,"吉林晨鸣","制浆分厂","刮板卸料器","CBD301",2000000063,"台",1,"转速：4r/min，能力：230T/天 22KW","2013年","安德里兹","废纸库",81450.47,73509.05,"机械浆改造","完好","230T/天"]
[6,"吉林晨鸣","制浆分厂","卸料螺旋","LS500",2000000064,"台",1,"转速：36r/min，能力：230T/天","2013年","安德里兹","原料厂",69905.75,63089.94,"机械浆改造","完好","230T/天"]
[7,"吉林晨鸣","制浆分厂","侧喂料螺旋","54-60/1CP",2000000066,"台",1,"230吨/天","2013年","安德里兹","原料厂",112543.31,101570.33,"机械浆改造","完好","230T/天"]
[8,"吉林晨鸣","制浆分厂","高浓磨","54-60/1CP",2000000068,"台",1,"230吨/天 7500KW","2013年","安德里兹","原料厂",6374384.84,5752882.31,"机械浆改造","完好","230T/天"]
[9,"吉林晨鸣","制浆分厂","旋浆分离器","PSD600",2000000069,"台",1,"转速：75r/min，能力：230T/天 37KW","2013年","安德里兹","废纸库",110489.34,99716.62,"机械浆改造","完好","230T/天"]
[10,"吉林晨鸣","制浆分厂","料塞螺旋卸料器","PSD600",2000000070,"台",1,"BETNEBSDNUCK PS:9.0bar,PRUFUBERDRUCK PT:14.6bar，BETRNIEBSTEMPERATUR TS:180℃ 37KW","2013年","安德里兹","原料厂",226644.79,204546.91,"机械浆改造","完好","230T/天"]
[11,"吉林晨鸣","制浆分厂","削片机","BX1212",2000000780,"台",1,"刀盘直径：1220MM 刀盘转速：740r/min 生产能力：15-20M3 飞刀数：6把 ","2007年","镇江金正","原料厂",168177.26,151779.96,"机械浆改造","完好","15-20M3"]
[12,"吉林晨鸣","制浆分厂"," 预浸器减速机","TG-3315H1-71-LD-E3",2000000059,"台",1,"速比：71:1  45KW","2013年","库迈拉","原料厂",3248791.64,2932034.46,"机械浆改造，下节更换","完好","230T/天"]
[13,"吉林晨鸣","制浆分厂","带式喂料器","54-60/1CP",2000000067,"台",1,"230吨/天  18.5KW","2013年","安德里兹","原料厂",151568.71,136790.77,"机械浆改造","完好","230T/天"]
[14,"吉林晨鸣","制浆分厂","木片筛2#(三层摆动筛）","BF14100",2000000037,"台",1,"生产能力：150-200m³/h,筛选面积：10㎡，筛选层次：3层  11KW","2013年","江苏大唐","原料厂",147007.48,132674.24,"机械浆改造","完好","150-200m³/h"]
[15,"吉林晨鸣","制浆分厂","木片洗涤器","HE-2",2000000047,"台",1,"设计压力：10bra 转速：12.8r/min 11KW","1998年","安德里兹","原料厂",725021.82,654332.19,"机械浆改造","完好","230T/天"]
[16,"吉林晨鸣","制浆分厂","木片仓底座","VDMPC",2000000044,"台",1,"能力：230T/天","2013年","安德里兹","废纸库",103318.86,93245.27,"机械浆改造","完好","230T/天"]
[17,"吉林晨鸣","制浆分厂","洗涤水泵","APP33-125",2000000054,"台",1,"H=46M Q=63.9L/S 45KW","2013年","苏尔寿","转鼓出渣",32506.53,29337.15,"机械浆改造","完好"]
[18,"吉林晨鸣","制浆分厂","木片泵","CP200-400DT",2000000049,"台",1,"Q=290M3/H H=27M 75KW","2013年","安德里兹","转鼓出渣",252839.97,228188.07,"机械浆改造","完好"]
[19,"吉林晨鸣","制浆分厂","尾渣筛供料泵","APP33-125",2000000092,"台",1,"H=32M Q=1.1L/S","2013年","苏尔寿","转鼓出渣",57511.12,51903.79,"机械浆改造","完好"]
[20,"吉林晨鸣","制浆分厂","清滤液泵","APP21-65",2000000087,"台",1,"H=36M Q=25L/S 18.5KW","2013年","苏尔寿","转鼓出渣",43345.82,39119.61,"机械浆改造","完好"]
[21,"吉林晨鸣","制浆分厂","纤维回收多盘喂料泵","APP22-80/C",2000000083,"台",1,"H=22M Q=25L/S 11KW","2013年","苏尔寿","转鼓出渣",46731.32,42175.02,"机械浆改造","完好"]
[22,"吉林晨鸣","制浆分厂","浊滤液泵","APP22-80",2000000088,"台",1,"H=22M Q=25L/S  11KW","2013年","苏尔寿","转鼓出渣",46731.32,42175.02,"机械浆改造","完好"]
[23,"吉林晨鸣","制浆分厂","低浓磨喂料泵","APP42-150",2000000089,"台",1,"H=36M Q=100L/S  55KW","2013年","苏尔寿","转鼓出渣",61123.27,55163.75,"机械浆改造","完好"]
[24,"吉林晨鸣","制浆分厂","除渣浆泵","S3-100-350DD",2000000182,"台",1,"Q=150M3/H H=25M 18.5KW",2007,"安德里兹","转鼓出渣",40300.28,36371.01,"机械浆改造","完好"]
[25,"吉林晨鸣","制浆分厂","低压清滤液泵","APP21-80",2000000094,"台",2,"H=36M Q=41.7L/S  30KW","2013年","苏尔寿","转鼓出渣",43345.82,39119.61,"机械浆改造","完好"]
[26,"吉林晨鸣","制浆分厂","给水循环泵","APP21-65",2000000099,"台",1,"H=40M Q=25L/S  18.5KW","2013年","苏尔寿","转鼓出渣",43345.82,39119.61,"机械浆改造","完好"]
[27,"吉林晨鸣","制浆分厂","中压清滤液泵","APP22-65",2000000095,"台",1,"H=85M Q=33.3L/S  55KW","2013年","苏尔寿","转鼓出渣",48077.03,43389.51,"机械浆改造","完好"]
[28,"吉林晨鸣","制浆分厂","1#冷却水泵","S3-80-265DD",2000000179,"台",1,"Q=140M3/H H=50M 37KW","2007年","安德里兹","转鼓出渣",23124.85,20870.17,"机械浆改造","完好"]
[29,"吉林晨鸣","制浆分厂","高压磨1#密封水泵","65-40-315D",2000000205,"台",1,"流量9.02M3/H 扬程122M 22KW","2007年","杭州碱泵","转鼓出渣",7001.91,6319.21,"机械浆改造","完好"]
[30,"吉林晨鸣","制浆分厂","2段筛喂料泵","APP33-125",2000000090,"台",1,"H=32M Q=61.1L/S  37KW","2013年","苏尔寿","转鼓出渣",57511.12,51903.79,"机械浆改造","完好"]
[31,"吉林晨鸣","制浆分厂","磨后尾渣槽泵","APP31-125",2000000091,"台",1,"H=32M  Q=50L/S  37KW","2013年","苏尔寿","转鼓出渣",55708.58,50276.98,"机械浆改造","完好"]
[32,"吉林晨鸣","制浆分厂","密封水泵","APP11-32",2000000105,"台",2,"H=68M Q=8.3L/S 15KW","2013年","苏尔寿","转鼓出渣",47864.55,43197.76,"机械浆改造","完好"]
[33,"吉林晨鸣","制浆分厂","1段筛喂料泵","S3-150-470DD",2000000174,"台",1,"Q=468M3/H H=39M 75KW","2006年","安德里兹","转鼓出渣",59954.63,54109.05,"机械浆改造","完好"]
[34,"吉林晨鸣","制浆分厂","热水泵","APP31-125",2000000106,"台",1,"H=22M Q=55.6L/S  22KW","2013年","苏尔寿","转鼓出渣",55825.45,50382.47,"机械浆改造","完好"]
[35,"吉林晨鸣","制浆分厂","常压喷淋器循环泵","APP32-65",2000000098,"台",1,"H=32M Q=10L/S","2013年","苏尔寿","转鼓出渣",53552.62,48331.24,"机械浆改造","完好"]
[36,"吉林晨鸣","制浆分厂","热白水泵","APP32-100",2000000102,"台",1,"H=32M Q=50L/S","2013年","苏尔寿","转鼓出渣",53544.83,{"v":48324.2,"d":"48324.20"},"机械浆改造","完好"]
[37,"吉林晨鸣","制浆分厂","低浓喂料槽搅拌器","SLF-100.22",2000000108,"台",1,null,"2013年","苏尔寿","转鼓出渣",48870.28,44105.43,"机械浆改造","完好"]
[38,"吉林晨鸣","制浆分厂","筛选喂料槽搅拌器","SLF-100.22",2000000109,"台",1,null,"2013年","苏尔寿","转鼓出渣",48870.28,44105.43,"机械浆改造","完好"]
[39,"吉林晨鸣","制浆分厂","未磨渣浆槽搅拌器","SLF-100.22",2000000110,"台",1,null,"2013年","苏尔寿","转鼓出渣",48870.28,44105.43,"机械浆改造","完好"]
[40,"吉林晨鸣","制浆分厂","中浓漂白药液泵","25-25-2500",2000000185,"台",1,"流量0.42-3M3/H 扬程90M 15KW","2013年","杭州碱泵","转鼓出渣",4887.03,4410.54,"机械浆改造","完好"]
[41,"吉林晨鸣","制浆分厂","预浸泵","25-25-130",2000000192,"台",1,"流量0.11-1.44M3/H 扬程28M 3KW","2017年","杭州碱泵","转鼓出渣",4745.38,{"v":4282.7,"d":"4282.70"},"机械浆改造","完好"]
[42,"吉林晨鸣","制浆分厂","中浓漂白泵","25-25-130",2000000193,"台",1,"流量0.36-0.6M3/H 扬程25M 2.2KW","2013年","杭州碱泵","转鼓出渣",4745.38,{"v":4282.7,"d":"4282.70"},"机械浆改造","完好"]
[43,"吉林晨鸣","制浆分厂","高浓漂白泵","25-25-130",2000000194,"台",1,"流量0.15-1.44M3/H 扬程28M 3KW","2013年","杭州碱泵","转鼓出渣",4745.38,{"v":4282.7,"d":"4282.70"},"机械浆改造","完好"]
[44,"吉林晨鸣","制浆分厂","烧碱循环泵","40-25-160",2000000188,"台",1,"流量5M3/H 扬程32M 3KW","2013年","杭州碱泵","转鼓出渣",5156.17,4653.44,"机械浆改造","完好"]
[45,"吉林晨鸣","制浆分厂","高压磨密封水泵","KQDP40-85*13",2000000204,"台",1,"流量5M3/H 扬程120M 5.5KW","2013年","江苏迎浪","转鼓出渣",6903.66,6903.66,"机械浆改造","完好"]
[46,"吉林晨鸣","制浆分厂","撕裂机基础板",null,null,"台",1,null,"2019年",null,"废纸库",null,null,"厂家配套设备，现场安装不需要","完好"]
[47,"吉林晨鸣","制浆分厂","低浓磨基础板",null,null,"台",2,null,"2019年",null,"废纸库",null,null,"厂家配套设备，现场安装不需要","完好"]
[48,"吉林晨鸣","制浆分厂","转移螺旋",null,2000000060,"台",1,null,"2013年","安丘汶瑞","水处理",888627.49,682021.58,"机械浆改造","减速机利旧"]
[49,"吉林晨鸣","制浆分厂","反应仓",null,2000000062,"台",1,null,"2013年","仓底是安德里兹，仓是自制","仓底在废纸库，仓现场无",890997.35,683840.47,"机械浆改造","仓底完好"]
[50,"吉林晨鸣","制浆分厂","水平螺旋",null,2000000065,"台",1,null,"2013年","自制","水处理",46533.01,35714.08,"机械浆改造","减速机利旧"]
[51,"吉林晨鸣","制浆分厂","2#压榨滤液槽",null,2000000081,"台",1,null,"2013年","自制","现场",32438.54,24896.58,"机械浆改造","完好"]
[52,"吉林晨鸣","制浆分厂","1#螺旋压榨滤液槽",null,2000000082,"台",1,null,"2013年","自制","现场",14873.56,11415.46,"机械浆改造","完好"]
[53,"吉林晨鸣","制浆分厂","再沸炉循环泵","APP11-32/C",2000000097,"台",1,null,"2013年","苏尔寿","调纸机",44276.48,33982.21,"机械浆改造","完好"]
[54,"吉林晨鸣","制浆分厂","再沸炉给水泵","APP11-32/C",2000000100,"台",1,null,"2013年","苏尔寿","调纸机",{"v":46335.4,"d":"46335.40"},35562.43,"机械浆改造","完好"]
[55,"吉林晨鸣","制浆分厂","盘磨稀释水泵","APP11-32/C",2000000104,"台",1,null,"2013年","苏尔寿","调纸机",47864.55,36736.05,"机械浆改造","完好"]
[56,"吉林晨鸣","制浆分厂","尾渣磨","TF42",2000000121,"台",1,null,"2013年","安德里兹","调纸机",4603722.38,3533356.91,"机械浆改造","调纸机"]
[57,"吉林晨鸣","制浆分厂","皮带运输机",null,2000000211,"台",1,null,"2013年","自制","用到木片仓，301皮带机",88958.08,68275.35,"机械浆改造","用到木片仓，301皮带机"]
[58,"吉林晨鸣","制浆分厂","减速机","LD-2500",2000000809,"台",1,null,"2013年","库迈拉","废纸库",716475.13,549894.66,"机械浆改造","完好"]
[59,"吉林晨鸣","制浆分厂","联轴器","MTX280",2000000810,"台",1,null,"2013年","艾默生","原料厂",273944.67,210252.54,"机械浆改造","完好"]
[60,"吉林晨鸣","制浆分厂","联轴器","MTX280",2000000811,"台",1,null,"2013年","艾默生","原料厂",273944.67,210252.54,"机械浆改造","完好"]
[61,"吉林晨鸣","制浆分厂","喉管","MSD400",2000000812,"台",1,null,"2013年","安德里兹","原料厂",510389.57,{"v":391724,"d":"391724.00"},"机械浆改造","完好"]
[62,"吉林晨鸣","制浆分厂","挤压室","MSD400",2000000813,"台",1,null,"2013年","安德里兹","原料厂",1934869.85,1485012.62,"机械浆改造","完好"]
[63,"吉林晨鸣","制浆分厂","挤压室","MSD400",2000000814,"台",1,null,"2013年","安德里兹","原料厂",1934869.86,1485012.63,"机械浆改造","完好"]
[64,"吉林晨鸣","制浆分厂","螺旋轴/挤压头/出口拔浆叶子","MSD400",2000000815,"台",1,null,"2013年","安德里兹","原料厂",1984211.08,1522881.99,"机械浆改造","完好"]
[65,"吉林晨鸣","制浆分厂","撕裂机轴","MSD400",2000006744,"套",1,null,"2014年","安德里兹","原料厂",80443.44,64153.64,"机械浆改造","完好"]
[66,"吉林晨鸣","制浆分厂","撕裂机联轴器","MTX280",2000006745,"套",1,null,"2014年","安德里兹","原料厂",278918.84,222437.76,"机械浆改造","完好"]
[67,"吉林晨鸣","制浆分厂","高浓磨机联轴器","MTXL-205/MTXL-260",2000006746,"套",1,null,"2014年","安德里兹","原料厂",544925.62,{"v":434578.2,"d":"434578.20"},"机械浆改造","完好"]
[68,"吉林晨鸣","制浆分厂","磨机分配环","54-60/1CP",2000006765,"个",2,null,"2015年","艾默生","原料厂、物管科",99565.18,81643.46,"机械浆改造","完好"]
[69,"吉林晨鸣","制浆分厂","旋转浓度计","MEK-2500中浓",2000000263,"台",1,"4-10% ","2013年","BTG","高浓出渣",40782.41,31300.49,"机械浆改造","报废可拆旧件"]
[70,"吉林晨鸣","制浆分厂","旋转浓度计","MEK-2500中浓",2000000264,"台",1,"4-10% ","2013年","BTG","高浓出渣",40782.41,31300.49,"机械浆改造","报废可拆旧件"]
[71,"吉林晨鸣","制浆分厂","旋转浓度计","MEK-2500",2000000265,"台",1,"1-6% ","2013年","BTG","高浓出渣",40782.41,31300.49,"机械浆改造","报废可拆旧件"]
[72,"吉林晨鸣","制浆分厂","旋转浓度计","MEK-2500中浓",2000000266,"台",1,"4-10% ","2013年","BTG","高浓出渣",40782.41,31300.49,"机械浆改造","报废可拆旧件"]
[73,"吉林晨鸣","制浆分厂","纸浆游离度在线分析仪","DRT-5500",2000000259,"台",1,"100-600CSF","2013年","BTG","高浓出渣",11937.95,9162.36,"机械浆改造","报废可拆旧件"]
[74,"吉林晨鸣","制浆分厂","纸浆游离度在线分析仪","DRT-5500",2000000260,"台",1,"100-600CSF","2013年","BTG","高浓出渣",11937.95,9162.36,"机械浆改造","报废可拆旧件"]
[75,"吉林晨鸣","制浆分厂","纸浆游离度在线分析仪","DRT-5500",2000000261,"台",1,"100-600CSF","2013年","BTG","高浓出渣",11937.95,9162.36,"机械浆改造","完好"]
[76,"吉林晨鸣","制浆分厂","纸浆游离度在线分析仪","DRT-5500",2000000262,"台",1,"100-600CSF","2013年","BTG","高浓出渣",11937.95,9162.36,"机械浆改造","完好"]
[77,"吉林晨鸣","制浆分厂","气动穿透式刀闸阀","HG-E-250-PV-TY-2ILS-SV-E",2000000270,"台",1,"DN250 PN10","2013年","依博罗","高浓出渣",15364.71,11792.42,"机械浆改造","完好"]
[78,"吉林晨鸣","制浆分厂","电磁流量计","OPTIFLUX4300F(200)114510",2000000309,"台",1,"DN200 PN16","2013年","科隆","高浓出渣",6020.25,4620.55,"机械浆改造","报废"]
[79,"吉林晨鸣","制浆分厂","电磁流量计","OPTIFLUX4300F(300)114510",2000000320,"台",1,"DN300 PN16","2013年","科隆","高浓出渣",5843.33,4484.76,"机械浆改造","报废"]
[80,"吉林晨鸣","制浆分厂","气动V型调节球阀","ZSSV-16TK125YPD2LP",2000000376,"台",1,"DN125 PN16","2013年","利普","高浓出渣",2374.13,1822.13,"机械浆改造","完好"]
[81,"吉林晨鸣","制浆分厂","气动V型调节球阀","ZSSV-16TK125YPD2LP",2000000381,"台",1,"DN125 PN16","2013年","利普","高浓出渣",2374.13,1822.13,"机械浆改造","完好"]
[82,"吉林晨鸣","制浆分厂","气动O型开关式球阀","ZSSR-16EK100YPD4BLP",2000000399,"台",1,"DN100 PN16","2013年","利普","高浓出渣",{"v":1107.8,"d":"1107.80"},850.24,"机械浆改造","完好"]
[83,"吉林晨鸣","制浆分厂","气动O型开关式球阀","ZSSR-16EK50YPD4BLP",2000000403,"台",1,"DN50 PN16","2013年","利普","高浓出渣",938.71,720.47,"机械浆改造","完好"]
[84,"吉林晨鸣","制浆分厂","气动O型开关式球阀","ZSSR-16ESK80YPD4BLP",2000000406,"台",1,"DN80 PN16","2013年","利普","高浓出渣",2602.34,1997.29,"机械浆改造","完好"]
[85,"吉林晨鸣","制浆分厂","气动O型开关式球阀","ZSSR-16EK15YPD4BLP",2000000447,"台",1,"DN15 PN16","2013年","利普","高浓出渣",2985.83,2291.64,"机械浆改造","完好"]
[86,"吉林晨鸣","制浆分厂","气动O型开关式球阀","ZSSR-16EK15YPD4BLP",2000000448,"台",1,"DN15 PN16","2013年","利普","高浓出渣",2985.83,2291.64,"机械浆改造","完好"]
[87,"吉林晨鸣","制浆分厂","气动开关式蝶阀","ZSSW-16EK150MPD4BLP",2000000466,"台",1,"DN150 PN16","2013年","利普","高浓出渣",2602.34,1997.29,"机械浆改造","完好"]
[88,"吉林晨鸣","制浆分厂","气动O型开关阀","ZSSR  DN15",2000000579,"台",1,"DN15 PN16","2013年","利普","高浓出渣",8857.62,6798.24,"机械浆改造","完好"]
[89,"吉林晨鸣","制浆分厂","气动O型开关阀","ZSSR  DN15",2000000580,"台",1,"DN15 PN16","2013年","利普","高浓出渣",8857.62,6798.24,"机械浆改造","完好"]
[90,"吉林晨鸣","制浆分厂","气动V型调节球阀","ZSSR DN32",2000000595,"台",1,"DN32PN16","2013年","利普","高浓出渣",10350.23,{"v":7943.8,"d":"7943.80"},"机械浆改造","完好"]
[91,"吉林晨鸣","制浆分厂","气动V型调节阀","DN150",2000000603,"台",1,"DN150 PN16","2013年","利普","高浓出渣",10110.79,7760.02,"机械浆改造","完好"]
[92,"吉林晨鸣","制浆分厂","气动V型调节阀","DN150",2000000604,"台",1,"DN150 PN16","2013年","利普","高浓出渣",10110.79,7760.02,"机械浆改造","完好"]
[93,"吉林晨鸣","制浆分厂","气动O型球阀","ZSSR-16EK250YPD4F",2000000607,"台",1,"DN250 PN16","2013年","利普","高浓出渣",12805.39,9828.15,"机械浆改造","完好"]
[94,"吉林晨鸣","制浆分厂","气动V型调节阀","ZSSV-16YK200-YPD2D",2000000616,"台",1,"DN200 PN16","2013年","利普","高浓出渣",15241.21,11697.63,"机械浆改造","完好"]
[95,"吉林晨鸣","制浆分厂","气动V型调节阀","ZSSV-10TK80YPD2D",2000000654,"台",1,"DN80 PN16","2013年","利普","高浓出渣",8487.33,6514.02,"机械浆改造","完好"]
[96,"吉林晨鸣","制浆分厂","撕裂机电机"," FRAME 500/750r/min 800KW 690V",null,"台",1," FRAME 500/750r/min\n800KW 690V","2013年","万高","原料厂",null,null,"机械浆改造","完好"]
[97,"吉林晨鸣","制浆分厂","撕裂机变频器","ACS800-07-1500-7+V992+K458+R712   1131A 690V   ",null,"台",2,"ACS800-07-1500-7+V992+K458+R712   1131A 690V   ","2013年","ABB","化工库",null,null,"机械浆改造","完好"]
[98,"吉林晨鸣","制浆分厂","高浓磨电机","T7500-4/1600/1500r/min\n7500KW 10KV  ",null,"台",1,"T7500-4/1600/1500r/min\n7500KW 10KV  ","2009年","兰州","机械浆现场",null,null,"机械浆改造","完好"]
[99,"吉林晨鸣","制浆分厂","高浓磨软启动器","运行柜：KYN28-12\n起动柜：RNMV-100550-E\n旁路柜：KYN28A-12\n互感器柜：KYN28-12\n励磁柜：WKLF MCU Excitation Device",null,"套",1,"运行柜：KYN28-12\n起动柜：RNMV-100550-E\n旁路柜：KYN28A-12\n互感器柜：KYN28-12\n励磁柜：WKLF MCU Excitation Device","2013年","雷诺尔","化工库",null,null,"机械浆改造","完好"]
[100,"吉林晨鸣","制浆分厂","木片接收仓振动卸料器","VD2400 FTHE235-4-3.4",2000000045,"台",1,null,"2013年",null,null,49489.31,37983.03,"机械浆改造","拆除"]
[101,"吉林晨鸣","制浆分厂","振动卸料器","VD2400",2000000056,"台",1,null,"2013年",null,null,49489.31,37983.03,"机械浆改造","拆除"]
[{"$nulls":11},"合计",35110065.82,{"v":29589959.399999976,"d":"29589959.40"}]
[null,"吉林晨鸣250吨机械浆线于1998年建成投产，2013年公司进行环保迁建并进行升级改造，2019年进行提产改造淘汰部分设备（见上表），共101项106台套，原值3511万元、净值2959万元。"]