{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":8,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["吉林晨鸣环保迁建、产业升级项目仪表电缆控制电缆清单"]
["序号","型号及规格","单位","数量","备注","单价","金额","货期"]
[1,"ZR-DJYJP1VP1R -0.75kV  1×2×1.0","米",157000,"计算机电缆"]
[2,"ZR-DJYJP1VP1R -0.75kV  1×2×1.5","米",4732,"计算机电缆"]
[3,"ZR-DJYJP1VP1R -0.75kV  2×2×1.0","米",57000,"计算机电缆"]
[4,"ZR-DJYJP1VP1R -0.75kV  2×2×1.5","米",5009,"计算机电缆"]
[5,"ZR-DJYJP1VP1R -0.75kV  3×2×1.0","米",3250,"计算机电缆"]
[6,"ZR-DJYJP1VP1R -0.75kV  3×2×1.5","米",1327,"计算机电缆"]
[7,"ZR-DJYJP1VP1R -0.75kV  3x(2x0.75)","米",4600,"计算机电缆"]
[8,"ZR-DJYPVPR    -0.75kV  3x(2x0.75)","米",7300,"计算机电缆"]
[9,"ZR-DJYJP1VP1R -0.75kV 4×2×1.0","米",6100,"计算机电缆"]
[10,"ZR-DJYJP1VP1R -0.75kV 5×2×1.5","米",1200,"计算机电缆"]
[11,"ZR-DJYJP1VP1R -0.75kV 4*（2+1）*1.0","米",6000,"计算机电缆"]
[12,"ZR-DJYJP1VP1R -0.75kV 8×2×1.0","米",5000,"计算机电缆"]
[13,"ZR-DJYJP1VP1R -0.75kV 12×2×1.0","米",5000,"计算机电缆"]
[14,"ZR-DJYJP1VP1R -0.75kV 16×2×1.0","米",5000,"计算机电缆"]
[15,"ZR-DJYJP1VP1R -0.75kV 24×2×1.0","米",7000,"计算机电缆"]
[16,"ZR-KVVRP -0.75kV 2*1.5","米",4482,"控制电缆"]
[17,"ZR-KYJVP -0.75kV 3×2.5","米",5500,"控制电缆"]
[18,"ZR-KVVRP -0.75kV  3×1.5","米",42500,"控制电缆"]
[19,"ZR-KVVRP -0.75kV 3×2.5","米",5000,"控制电缆"]
[20,"ZR-KVVRP -0.75kV 4×1.0","米",3740,"控制电缆"]
[21,"ZR-KVVRP -0.75kV 4×1.5","米",3420,"控制电缆"]
[22,"ZR-KVVRP -0.75kV 4×2.5","米",1100,"控制电缆"]
[23,"ZR-KVVRP -0.75kV  5×1.5","米",19571,"控制电缆"]
[24,"ZR-KVVRP -0.75kV  5×2.5","米",500,"控制电缆"]
[25,"ZR-KVVRP -0.75kV 7×1.5","米",29893,"控制电缆"]
[26,"ZR-KVVRP -0.75kV 10×1.0","米",2200,"控制电缆"]
[27,"ZR-KVVRP -0.75kV  12×1.5","米",4270,"控制电缆"]
[28,"ZR-KVVRP -0.75kV  14×1.5","米",900,"控制电缆"]
[29,"ZR-KVVRP -0.75kV  16×1.0","米",220,"控制电缆"]
[30,"ZR-KVVRP -0.75kV  27×1.5","米",1000,"控制电缆"]
[31,"ZR-KVVP2/22-0.75kV 4X2.5","米",3150,"控制电缆"]
[32,"ZR-KVVP2/22-0.75kV 5X2.5","米",3000,"控制电缆"]
[33,"ZR-KVVP2/22-0.75kV 5X4","米",7500,"控制电缆"]
[34,"ZR-KVVP2/22-0.75kV 7X2.5","米",4000,"控制电缆"]
[35,"ZR-KVVP2/22-0.75kV 10X4","米",1000,"控制电缆"]
[36,"ZR-KVVP2/22-0.75kV 19X2.5","米",1200,"控制电缆"]
[37,"ZR-KVVRP22 -0.75kV 7X1.5","米",680,"控制电缆"]
[38,"ZR-F46F46P1R -0.75kV   2 ×1.0","米",4300,"耐高温电缆"]
[39,"ZR-F46F46P1R -0.75kV   4 ×1.0","米",4000,"耐高温电缆"]
[40,"ZR-F46F46P1R -0.75kV   4 ×2.5","米",1300,"耐高温电缆"]
[41,"ZR-F46F46P1R -0.75kV   12 ×1.0","米",4500,"耐高温电缆"]
[42,"ZR-F46F46P1R -0.75kV   12 ×1.5","米",2000,"耐高温电缆"]
[43,"NH-YJV-1KV-4*50+1*16","米",2000,"耐火电缆"]
[44,"Buscable(Profibus)6XV1830-0EH10  2x0,65  mm2","米",2000,"DP通讯电缆（西门子）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}