{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":57,"n_cols":17,"rows_kept":57,"merged":[[0,1,0,15],[1,1,1,15],[2,1,2,15],[50,1,50,7],[52,1,52,15],[53,1,53,6],[53,7,53,11],[54,1,54,6],[54,7,54,11],[55,1,55,6],[55,7,55,11],[56,7,56,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"山东晨鸣纸业集团有限公司"]
[null,"设 备 备 件 询 价 清 单"]
[null,"联系人：李日义   电话：0536-2156382传真：0536-2156381   送货地址：山东省寿光市"]
["序号","提报单位","入库地点","申请号","物料编号",null,"规格型号","单位","理论重量","理论重量","送货单位","单价     元/KG","材料产地","货期/天","结算方式","备注","使用部位"]
[1,"造纸助剂项目","美伦保管",null,10007259,"CGC10004","304不锈钢热轧板δ=2mm","kg",3530,3530,{"$nulls":4},"张洪燕",13869690014,"蒸发器"]
[2,"造纸助剂项目","美伦保管",null,10007259,"CGC10005","304不锈钢热轧板δ=3mm","kg",1900,1900,{"$nulls":4},"张洪燕",13869690011,"瑞士干燥器"]
[3,"造纸助剂项目","美伦保管",null,10007259,"CGC10006","304不锈钢热轧板δ=4mm","kg",5150,5150,{"$nulls":4},"张洪燕",13869690011,"瑞士干燥器"]
[4,"特种纸","A000","钢材类",10007245,"CGC10006","304不锈钢板3000X1500X4","Kg",2260,2260,"16张",{"$nulls":3},"李志波",15866522556,"新建浆池"]
[5,"造纸助剂项目","美伦保管",null,10007259,"CGC10007","304不锈钢热轧板δ=5mm","kg",4550,4550,{"$nulls":4},"张洪燕",13869690011,"瑞士干燥器"]
[6,"造纸助剂项目","美伦保管",null,10007259,"CGC10009","304不锈钢热轧板δ=8mm","kg",2050,2050,{"$nulls":4},"张洪燕",13869690011,"瑞士干燥器"]
[7,"造纸助剂项目","美伦保管",null,10007259,"CGC10010","304不锈钢热轧板δ=10mm","kg",1580,1580,{"$nulls":4},"张洪燕",13869690011,"瑞士干燥器"]
[8,"造纸助剂项目","美伦保管",null,10007259,"CGC10011","304不锈钢热轧板δ=12mm","kg",380,380,{"$nulls":4},"张洪燕",13869690011,"瑞士干燥器"]
[9,"白牛卡","物资超市","钢材类",10007305,"CGC10008","不锈钢板∫=6mm GB/T4237-1992 材质304","kg",4900,4900,"100m2",{"$nulls":3},"王明水",13562682556,"热分散回收浆槽"]
[10,"白牛卡","物资超市","钢材类",10007305,"CGC10004","不锈钢板 ∫=2mm GB/T4237-1992 材质304 ","kg",1570,1570,"100m2",{"$nulls":3},"常立金",15095100081,"热分散回收浆槽"]
[11,"一厂","A000","钢材类",10007305,"CGC10005","不锈钢板∫=3 1200*2000*3 材质304","KG",60,60,"5㎡",{"$nulls":3},"袁鹏飞",13806471245,"纸边通风"]
[12,"美术纸","A000","钢材类",10007305,"CGC10004","不锈钢板 ∫=2mm GB/T4237-1992 材质304 ","KG",3172,3172,{"$nulls":4},"刘志成",2156140,"热分散回收浆槽"]
[13,"造纸助剂项目","美伦保管",null,10007259,"CGC20002","304不锈钢扁钢50*8","kg",76,76,"24米",{"$nulls":3},"张洪燕",13869690011,"瑞士干燥器"]
[14,"造纸助剂项目","美伦保管",null,10007259,"CGC17003","304不锈钢角钢 50*50*5","kg",45,45,"12米",{"$nulls":3},"张洪燕",13869690011,"瑞士干燥器"]
[15,"造纸助剂项目","美伦保管",null,10007259,"CGC17007","304不锈钢角钢80*80*8","kg",216,216,"24米",{"$nulls":3},"张洪燕",13869690011,"瑞士干燥器"]
[16,"特种纸","A000","钢材类",10007245,"CGC25014","不锈钢槽钢[8#","Kg",830,830,"102米",{"$nulls":3},"李志波",15866522556,"新建浆池"]
[17,"晨鸣机械",null,"钢材类",10007305,"CGC20003","不锈钢圆钢       Φ50*6m材质304 GB/T1220-1992 ","Kg",181,181,"12米",{"$nulls":3},"高岩",13953695035,"加工备件"]
[18,"一厂","A000","钢材类",10007305,"CGC11006","不锈钢焊管DN20(壁厚3MM、材质304）","KG",110,110,{"$nulls":4},"赵守敬",13963675561,"空压气管道"]
[19,"造纸助剂项目","美仑保管",null,10007302,"CGC11091","不锈钢焊管 Φ32×2.0 AISI304 GB/T12771-2008","Kg",444,444,"300米",{"$nulls":3},"董林清",13791655230,"外围管道"]
[20,"美伦铜版纸工厂","A000","钢材类",10007305,"CGC11091","不锈钢焊管DN25(Φ33.7x2.0)\nPN=1.0MPa材质AISI304钢\n国家标准GB/T12771-2000","KG",523,523,"200米",{"$nulls":3},"李作新",13791883220,"缠膜机安装"]
[21,"白牛卡","物资超市","钢材类",10007305,"CGC11010","不锈钢焊管：DN50(￠60.3*4),材质304 标准：GB/T 12771-2008","kg",337,337,"60m",{"$nulls":3},"常立金",15095100080,"网部过滤器"]
[22,"造纸助剂项目","美仑保管",null,10007302,"CGC11095","不锈钢焊管 Φ76×2.0 AISI304 GB/T12771-2008","Kg",1825,1825,"500米",{"$nulls":3},"董林清",13791655230,"外围管道"]
[23,"白牛卡","物资超市","钢材类",10007305,"CGC11012","不锈钢焊管：DN80(￠89*3),材质304 标准：GB/T 12771-2008","kg",624,624,"250M",{"$nulls":3},"常立金",15095100080,"网部过滤器"]
[24,"造纸助剂项目","美仑保管",null,10007302,"CGC11012","不锈钢焊管 Φ89×2.5 AISI304 GB/T12771-2008","Kg",1866,1866,"350米",{"$nulls":3},"董林清",13791655230,"外围管道"]
[25,"造纸助剂项目","美仑保管",null,10007302,"CGC11097","不锈钢焊管Φ108×3.0 AISI304 GB/T12771-2008","Kg",54375,54375,"7000米",{"$nulls":3},"董林清",13791655230,"外围管道"]
[26,"白牛卡","物资超市","钢材类",10007305,"CGC11013","不锈钢焊管：DN100(￠108*4),材质304 标准：GB/T 12771-2008","kg",2073,2073,"200m",{"$nulls":3},"纪军",13406699848,"喷淋水槽改造"]
[27,"白牛卡","物资超市","钢材类",10007305,"CGC11015","不锈钢焊管：DN150(￠159*4),材质304 标准：GB/T 12771-2008 ","kg",930,930,"60m",{"$nulls":3},"王伟华",13863695321,"三段粗筛排渣管"]
[28,"特种纸","A000","钢材类",10007245,"CGC11065","不锈钢焊管DN150X3,材质304","Kg",280,280,"24米",{"$nulls":3},"李志波",15866522556,"新建浆池"]
[29,"特种纸","A000","钢材类",10007245,"CGC11097","不锈钢焊管DN100X3,材质304","Kg",280,280,"36米",{"$nulls":3},"李志波",15866522556,"新建浆池"]
[30,"特种纸","A000","钢材类",10007245,"CGC11098","不锈钢焊管DN200X3,材质304","Kg",580,580,"36米",{"$nulls":3},"李志波",15866522556,"新建浆池"]
[31,"白牛卡","物资超市","钢材类",10007305,"CGC11018","不锈钢焊管：DN300(￠323.9×4.5),材质304 标准：GB/T 12771-2008 ","kg",1790,1790,"50m",{"$nulls":3},"王伟华",13863695321,"三段粗筛排渣管"]
[32,"造纸助剂项目","美伦保管",null,10007302,"CGC11024","不锈钢管Ø377×4  GB/T12771-2008 材质AISI304","kg",2674,2674,"72米",{"$nulls":3},"何乃晓",15069684427,"厌氧"]
[33,"白牛卡","物资超市","钢材类",10007305,"CGC11048","不锈钢焊管:DN600(￠610*6),材质304 标准：GB/T 12771-2008","kg",542,542,"6m",{"$nulls":3},"常立金",15095100082,"网部低真空风机"]
[34,"白牛卡","物资超市","钢材类",10007305,"CGC11123","不锈钢焊管:DN800(￠813*8),材质304 标准：GB/T 12771-2008","kg",1925,1925,"12m",{"$nulls":3},"常立金",15095100083,"网部低真空风机"]
[35,"美伦铜版纸工厂","A000","钢材类",10007305,"CGC11090","不锈钢无缝管DN20(Φ28x5.0)\nPN=1.6MPa材质AISI304钢\n国家标准GB/T14976","KG",136,136,"30米",{"$nulls":3},"李作新",13791883220,"缠膜机安装"]
[36,"美伦铜版纸工厂","A000","钢材类",10007305,"CGC11007","不锈钢无缝管DN25(Φ33.7x5.0)\nPN=1.6MPa材质AISI304钢\n国家标准GB/T14976","KG",176,176,"30米",{"$nulls":3},"李作新",13791883220,"缠膜机安装"]
[37,"晨鸣机械",null,"钢材类",10007305,"CGC07111","不锈钢圆钢       Φ95*6m材质316L（00CR17NI14MO2）GB/T1220-2007","Kg",327,327,"6米",{"$nulls":3},"高岩",13953695035,"加工备件"]
[38,"造纸助剂项目","美伦保管",null,10007259,"CGC10005","不锈钢热轧板δ=3mm 材质 美标316L","kg",3140,3140,{"$nulls":4},"张洪燕",13869690011,"蒸发器"]
[39,"造纸助剂项目","美伦保管",null,10007259,"CGC10006","不锈钢热轧板δ=4mm 材质 美标316L","kg",556,556,{"$nulls":4},"张洪燕",13869690012,"蒸发器"]
[40,"造纸助剂项目","美伦保管",null,10007259,"CGC10007","不锈钢热轧板δ=5mm 材质 美标316L","kg",2635,2635,{"$nulls":4},"张洪燕",13869690013,"蒸发器"]
[41,"制浆","物资超市","钢材类",10007305,"CGC11040","不锈钢无缝管φ57*6　材质美标316L，GB/T14976","Kg",1700,1700,"220米",{"$nulls":3},"孙晓明",88104,"氯气管道"]
[42,"制浆","物资超市","钢材类",10007305,"CGC11019","不锈钢无缝管φ57*4　材质美标316L，GB/T14976","Kg",32,32,"6米",{"$nulls":3},"孙晓明",88104,"氯气管道"]
[43,"造纸助剂项目","美伦保管",null,10007302,"CGC11063","不锈钢管Ø457×6  GB/T12771-2008 材质AISI316L","kg",6150,6150,"90米",{"$nulls":3},"何乃晓",15069684427,"厌氧"]
[44,"热电","自备","钢材类",null,"CGC10027","不锈钢板12mm，材质S30815（0Gr25Ni20）","KG",4000,4000,"42平",{"$nulls":3},"崔洪波",13606463943,"分离器中心筒"]
[45,"热电","自备","钢材类",null,"CGC90002","不锈钢元钢 φ6  材质：1Cr25Ni20","Kg",600,600,{"$nulls":4},"朱纪发纪士同","13465658925/13780878908","锅炉受热面"]
[46,"热电","自备","钢材类",null,"CGC03040","不锈钢钢筋φ12  材质：1Gr25Ni20","Kg",600,600,{"$nulls":4},"朱纪发纪士同","13465658925/13780878908","锅炉受热面"]
[null,"合计",{"$nulls":6},123680,123680]
[{"$nulls":12},"过磅结算，承兑价格"]
[null,"请报到厂含税价   报价单必须注明开票单位、付款方式、供货期。"]
[null,"*报价单位：                                                                                           ",{"$nulls":5},"*联系电话/传真："]
[null,"*报价人：",{"$nulls":5},"*供货期："]
[{"$nulls":7},"*日期"]
[{"$nulls":7},"报价有效期"]