{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["汇总表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"汇总表","index":0,"n_rows":66,"n_cols":8,"rows_kept":66,"merged":[[0,0,0,7],[2,7,11,7],[12,7,32,7],[33,7,36,7],[37,7,42,7],[43,7,44,7],[45,7,48,7],[49,7,55,7],[56,7,59,7],[60,7,63,7],[64,7,65,7]]}
["美术纸改造项目电缆采购清单"]
["序号","电缆型号及规格","单位","数量","单价","金额","货期","备注"]
[1,"ZR-BPYJVP     3×2.5+3×1.0","米",7800,{"$nulls":3},"额定电压0.6/1KV，铜芯阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆"]
[2,"ZR-BPYJVP     3×4+3×1.5","米",370]
[3,"ZR-BPYJVP     3×6+3×1.5","米",110]
[4,"ZR-BPYJVP     3×10+3×2.5","米",400]
[5,"ZR-BPYJVP     3×16+3×4","米",580]
[6,"ZR-BPYJVP     3×25+3×6","米",400]
[7,"ZR-BPYJVP     3×70+3×10","米",240]
[8,"ZR-BPYJVP     3×95+3×16","米",1650]
[9,"ZR-BPYJVP     3×120+3×25","米",200]
[10,"ZR-BPYJVP     3×150+3×25","米",300]
[11,"ZR-YJV     2×2.5","米",1300,{"$nulls":3},"额定电压0.6/1KV，铜芯阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆"]
[12,"ZR-YJV     2×6","米",800]
[13,"ZR-YJV     2×10","米",80]
[14,"ZR-YJV     2×150","米",100]
[15,"ZR-YJV     4×2.5","米",7500]
[16,"ZR-YJV     4×4","米",420]
[17,"ZR-YJV     4×6","米",800]
[18,"ZR-YJV     4×10","米",420]
[19,"ZR-YJV     4×16","米",300]
[20,"ZR-YJV     3×25+1×16","米",170]
[21,"ZR-YJV     3×35+1×16","米",320]
[22,"ZR-YJV     3×50+1×25","米",160]
[23,"ZR-YJV     5×2.5","米",700]
[24,"ZR-YJV     5×4","米",310]
[25,"ZR-YJV     5×6","米",200]
[26,"ZR-YJV     5×10","米",200]
[27,"ZR-YJV     5×16","米",100]
[28,"ZR-YJV     3×50+2×25","米",160]
[29,"ZR-YJV     3×120+2×70","米",360]
[30,"ZR-YJV     3×150+2×70","米",350]
[31,"ZR-YJV     3×185+2×95","米",130]
[32,"ZR-YJV     1X6 YL/GR","米",200,{"$nulls":3},"额定电压0.6/1KV，铜芯阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（黄绿接地连接线）"]
[33,"ZR-YJV     1X16 YL/GR","米",580]
[34,"ZR-YJV     1X25 YL/GR","米",500]
[35,"ZR-YJV     1X50 YL/GR","米",400]
[36,"ZR-DJVPVPR       1×2×1.0","米",34500,{"$nulls":3},"额定电压300/500V,铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽计算机电缆（多股软线）"]
[37,"ZR-DJVPVPR       2×2×1.0","米",23500]
[38,"ZR-DJVPVPR       4×2×1.0","米",1700]
[39,"ZR-DJVPVPR       8×2×1.0","米",1000]
[40,"ZR-DJVPVPR       12×2×1.0","米",4600]
[41,"ZR-DJVPVPR      24×2×1.0","米",150]
[42,"ZR-DJYP2VP2     8x(2+1)x1,0+1,0","米",150,{"$nulls":3},"额定电压300/500V,铜芯阻燃型聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带分屏蔽及总屏蔽计算机电缆（多股软线）"]
[43,"ZR-DJYP2VP2     12x(2+1)x1,0+1,0","米",100]
[44,"ZR-DJYJPVPR     1×2×1.5","米",200,{"$nulls":3},"额定电压300/500V,铜芯阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽计算机电缆（多股软线）"]
[45,"ZR-DJYJPVPR     2×2×1.0","米",830]
[46,"ZR-DJYJPVPR     2×2×1.5","米",1300]
[47,"ZR-DJYJPVPR     3×2×1.5","米",130]
[48,"ZR-KVVR         3×2.5","米",250,{"$nulls":3},"额定电压450/750V,铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆（多股软线）"]
[49,"ZR-KVVR         3×1.5","米",4000]
[50,"ZR-KVVR         5×1.5","米",200]
[51,"ZR-KVVR         7×1.5","米",900]
[52,"ZR-KVVR        12×1.5","米",600]
[53,"ZR-KVVR        19×1.5","米",100]
[54,"ZR-KVVR        27×1.5","米",500]
[55,"ZR-KVVRP         3×2.5","米",250,{"$nulls":3},"额定电压450/750V,铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆（多股软线）"]
[56,"ZR-KVVRP         4×1.5","米",300]
[57,"ZR-KVVRP         7×1.5","米",400]
[58,"ZR-KVVRP         12×1.5","米",800]
[59,"ZR-KYJVRP        2×1.0","米",8000,{"$nulls":3},"额定电压450/750V,铜芯阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆（多股软线）"]
[60,"ZR-KYJVRP        2×1.5","米",1800]
[61,"ZR-KYJVRP        4×1.5","米",2700]
[62,"ZR-KYJVRP        7×1.5","米",400]
[63,"ZR-F46F46RP       2×1.0","米",500,{"$nulls":3},"额定电压600/1000V聚全氟乙丙烯绝缘, 聚全氟乙丙烯绝缘护套，铜芯,对绞,铜丝编织屏蔽,软电缆"]
[64,"ZR-F46F46RP       4×2.5","米",300]